Informazioni stampa

Ottobre 2017

**LA NOSTRA PRIMA VOLTA AL CERSAIE con LINVISIBILE**

Quest’anno **FritsJurgens®** è stato presente al Cersaie per la prima volta, partner de Linvisibile e di Trend Group, con i suoi sistemi brevettati per le porte pivotanti Brezza .

La bellezza senza tempo della perfezione nascosta. È partendo da questo valore che i professionisti **FritsJurgens®** puntano alla massima qualità, lavorando con infinita passione per rendere perfetto anche ciò che non si vede.

I sistemi per porte a bilico **FritsJurgens®** sono unici perché non richiedono l’inserimento di dispositivi architettonici nel pavimento e nel soffitto. La cerniera viene perfettamente integrata nella parte superiore e inferiore della porta stessa, che può essere installata semplicemente fissando una piccola piastra sul pavimento e al soffitto. Un sistema pressoché **invisibile**, perfetto per case private, complessi pubblici, contract, retail, e tante altre applicazioni, inclusi gli edifici storici posti sotto il vincolo delle Belle Arti. Unelemento innovativo e originale fortemente personalizzabile, destinato, in breve tempo, a conquistare gli attori del mercato internazionale di riferimento.

**FRITSJURGENS® SYSTEMS E’**

**ASSENZA DI ELEMENTI STRUTTURALI**

Integrazione completa delle cerniere nella parte superiore e inferiore della porta a bilico.

**PORTATA 500KG**

I sistemi sono in grado di sostenere le porte più robuste grazie a un supporto di estrema solidità e all’utilizzo di materiali di prima qualità come acciaio inossidabile temprato e alluminio anodizzato.

**NESSUNA MANUTENZIONE**

**APPLICABILE IN CONFIGURAZIONI ESISTENTI O NUOVE**

I boccoli della piastra a pavimento vanno inseriti nel pavimento per soli 8 mm. Ciò rende possibile combinare i nostri sistemi anche con un riscaldamento a pavimento.

**FACILE ADATTABILITA’**

La funzionalità innovativa dei sistemi per porte a bilico consente di regolare le dimensioni intorno alla porta e la posizione radiale anche successivamente alla messa in posa.

**PER TUTTE LE PORTE**

Adatto a porte in legno, massello, acciaio, vetro (incorniciato) interne ed esterne.

Descrizione delle immagini allegate:

BREZZA BILICO VERTICALE FILO 10 A 2 ANTE DIMENSIONI L 800 + 800 X 3000 MM H

PERNO SYSTEM 3 FritsJurgens®

**Nota per la redazione:**

**FritsJurgens Italia Srl**

Via Marsilio Ficino 22 50132 Firenze

tel +39 055 0640290

info@fritsjurgens.com

www.fritsjurgens.com/it/

**Headquarter FritsJurgens®:**

A. Einsteinlaan 1

9615 Kolham - Paesi Bassi

tel +31 (0)598 34 34 10

Per ulteriori informazioni, potete contattare

il vostro riferimento presso

****

**UFFICIO STAMPA e PR**

**tac comunic@zione** milano|genova

tel +39 02 48517618 | 0185 351616

[press@taconline.it](mailto:press@taconline.it) | [www.taconline.it](http://www.taconline.it)

**Contatto: Paola Staiano**