**Desiderate igiene, sicurezza e design in bagno? Allora dovete evitare le possibili fonti di infiltrazione in corrispondenza delle fughe ruvide e porose delle zone doccia piastrellate!**

**BetteFloor è il nuovo progetto doccia bello e funzionale in acciao al titanio vetrificato e firmato Bette.**

**Design Tesseraux + Partner**

Libertà, Ispirazione e Creatività. Queste le “key words” di Bette, azienda di riferimento del panorama internazionale dell’arredobagno.

Le novità dell’azienda tedesca sono il risultato del costante confronto con i limiti della tecnologia dell' **acciaio al titanio vetrificato** **di alta qualità** e con le esigenze della moderna architettura del bagno che richiede soluzioni altamente strutturali e materiali davvero innovativi.

Come per ogni classico che si rispetti, la storia del successo del piatto doccia a filo pavimento **BetteFloor** si basa su innovazioni rivoluzionarie che **ridefiniscono il concetto di comodità e praticità durante la doccia**.

L’area doccia a filo pavimento è infatti comodo e confortevole per tutti, a tutte le età, mentre la qualità della superficie in acciaio al titanio vetrificato è visibile e palpabile. Le diverse tonalità di colore disponibili permettono di realizzare una perfetta integrazione del piatto nel pavimento, conferendo alla stanza da bagno un aspetto più spazioso ed elegante.

BetteFloor offre **sicurezza e igiene** perché, al contrario delle docce piastrellate, **non sono presenti fughe ruvide e porose**.

Un’area doccia viene sottoposta a intense sollecitazioni: ci si tinge i capelli, si utilizzano diverse creme doccia, spesso la pulizia viene erroneamente fatta con acidi e prodotti anticalcare. Ecco che fughe assorbono liquidi, la piastrella diventa ruvida e la pulizia della zona doccia si rivela estremamente difficile.

L’area doccia della linea BetteFloor è l'espressione perfetta della versatilità **dell’acciaio al titanio vetrificato**, materiale è sottile e leggero ma estremamente resistente. L’acciaio al titanio vetrificato di alta qualità è il materiale utilizzato da Bette per le assolute caratteristiche di durata e robustezza ma anche perché *user friendly* in termini di pulizia domestica.

L’effetto finale di Bette Floor è quello di un effetto “unica piastrella” all’interno della zona doccia. Allo stesso tempo, il materiale inorganico non costituisce un terreno fertile in cui batteri e germi possano proliferare. La sporcizia non riesce a fare presa sulla superficie che è rivestita con BetteGlaze®, un trattamento brevettato dall’azienda che consente di pulire il piatto doccia semplicemente con un panno umido.  
I vantaggi di BetteFoor in termini di igiene rispetto alle docce piastrellate sono testati e certificati da TÜV Rheinland.

Completamente integrato nel pavimento, BetteFoor offre il massimo comfort ed è una soluzione armoniosa per qualsiasi progetto architettonico. E’ disponibile in un'ampia scelta di formati e design che vanno dai modelli di piccole dimensioni, a quelli standard fino a quelli più grandi, con tutto lo spazio per una comoda doccia da soli o in due. La collezione BetteFloor è disponibile in una vasta gamma di tonalità tradizionali oltre a 22 colori opachi esclusivi.

**Dedicato alle ristrutturazioni abitative:**

L'area doccia BetteFloor in combinazione con l’esclusivo **Supporto in polistirolo Slim** può essere montata rapidamente e semplicemente con pochi passaggi di installazione e ottimizzando i costi. *(es: dieci minuti risparmiati sull'installazione di ogni piatto doccia, moltiplicato per oltre 50 unità residenziali, rappresentano una giornata lavorativa intera guadagnata all’interno di un progetto edilizio*).

Un pacchetto ready-made Bette arriva sul cantiere; l'installatore riceve il **Supporto in polistirolo Slim**, compatibile con BetteSealing (DIN 18534-1 certificato), un sistema impermeabilizzante che offre una protezione affidabile contro la penetrazione di umidità nel pavimento e nelle pareti. Si tratta di speciali nastri impermeabilizzanti che vengono integrati nella guarnizione composita per fornire protezione contro la penetrazione di umidità, ad esempio mediante giunti di silicone poroso. **La sigillatura dell'area doccia sarà pronta in sole 24 ore**.

Il nuovo supporto può essere utilizzato per altezze minime di installazione da 35 mm per le docce BetteFloor, BetteFloor Side e BetteUltra 25, e da 40 mm per BetteUltra 35. Inoltre, con una pressione sonora di 17 dB (A), **queste combinazioni sono conformi ai requisiti più elevati del livello 3 di protezione dal rumore di VDI 4100, che limita il suono a meno di 24 dB (A).**



*Più pace e intimità in edifici scarsamente insonorizzati – dopotutto, chi vuole sentire i propri vicini fare la doccia di notte?*

Didascalia Immagini allegate

BetteFloor

** **

**Bette Supporto in polistirolo Slim**

** **

About Bette

Bette è specializzata nella produzione di prodotti da bagno in acciaio al titanio vetrificato: vasche, zone doccia, piatti doccia e lavabi. L'azienda tedesca è stata fondata a Delbrück, in Westfalia, nel 1952, ed è specializzata esclusivamente in processi di modellazione e smaltatura in acciaio. Conta attualmente 370 dipendenti, ed è proprietaria di oltre 600 stampi originali di vasche, piatti doccia e lavabi.

I processi di lavorazione di Bette coniugano tecniche di produzione industriale high-tech con l’arte manifatturiera e le lavorazioni su misura: più della metà dei suoi prodotti sono personalizzati secondo le esigenze del cliente. Dalle materie prime vetro, acqua e acciaio hanno origine prodotti pregiati, offerti da Bette con una grande varietà di forme, dimensioni e colori e con la finitura BetteGlaze che garantisce lunga vita all’acciaio vetrificato. Bette è certificata ISO 14025 sulla base della Dichiarazione Ambientale di prodotto (EPD) in materia di materiali e prodotti.

**www.bette.de**