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Galletti presenta le nuove pompe di calore VLP: efficienza, riduzione dell’impatto ambientale e flessibilità per i progetti HVAC contemporanei.

Disponibile agli operatori da novembre, la gamma di pompe di calore modulari monoblocco condensate ad aria per installazione esterna VLP di Galletti segna un nuovo punto di svolta nel mondo dell’ingegneria impiantistica.

La tecnologia offerta dalle pompe di calore VLP di Galletti consente, infatti, di sviluppare sistemi di climatizzazione capaci di unire le elevate prestazioni termodinamiche e una rigorosa conformità ambientale a un'estetica industriale compatta e lineare, pensata per dialogare anche con i volumi tecnici dell'edificio.

L'impiego del refrigerante naturale R290 (propano) assicura a tutte le macchine della gamma un valore di GWP * pari a 3, collocandosi tra i più bassi del mercato e garantendo la piena rispondenza ai vincoli imposti dal regolamento europeo F-GAS (UE) 2024/573 sul contenimento delle emissioni da gas serra: un presupposto strategico rilevante che, oltre a offrire certezze a lungo termine al progettista, tutela, in prospettiva, anche gli investimenti della committenza.

( * ) = Il GWP (Global Warming Potential) è il valore per indicare in che entità un gas è in grado di riscaldare l’atmosfera

Soluzione ideale per interventi di riqualificazione profonda e per impianti ad alta efficienza senza compromessi sulla continuità di servizio, la gamma VLP di Galletti si articola su due taglie fondamentali con potenze in riscaldamento di 50 e 75kW che, grazie a un'architettura modulare accuratamente studiata, consentono una scalabilità complessiva fino a 450 kW.

L'adozione del compressore modulante scroll EVI pilotato da inverter consente di adattare con precisione la potenza resa all'effettivo carico termico dell'edificio, abbattendo i consumi elettrici ai carichi parziali e riducendo le correnti di spunto all'avvio, con indici di efficienza stagionale ai vertici del comparto HVAC (valore SCOP fino a 4,30).

A supporto della continuità operativa anche in condizioni climatiche particolarmente severe, il circuito sfrutta, oltre alle eccellenti qualità del propano per le alte temperature, anche la tecnologia dei nuovi compressori modulanti inverter EVI (Enhanced Vapor Injection) che, attraverso un’iniezione di vapore a media pressione, sono in grado di stabilizzare l'erogazione termica al calare delle temperature esterne.

La produzione di acqua da -10°C a 75°C e un funzionamento a pieno carico con aria esterna da -20°C a 48°C (le unità producono acqua calda a 67°C anche con aria esterna fino a -20°) è resa possibile grazie all’utilizzo di soluzioni di avanguardia e alla qualità assoluta della componentistica utilizzata per la realizzazione delle parti idrauliche, elettriche e frigorifere.

La gamma VLP di Galletti offre, inoltre, un’elevata configurabilità sia dal punto di vista acustico, sia idraulico. È infatti possibile integrare a bordo, senza aumentare l’ingombro in pianta, tutta la componentistica idraulica necessaria per applicazioni a 2 o 4 tubi: fino a 4 pompe, due per il circuito freddo e due per il circuito caldo, filtro metallico anti impurità, valvole 3 vie, valvole di sicurezza acqua, disaeratori ad alta efficienza, valvole di non ritorno, rubinetti di intercettazione e collettori di mandata e ritorno per l’installazione di più unità in parallelo.

A completare le tecnologie presenti nel sistema concorre anche una piattaforma di controllo evoluta, integrata di serie su tutti i modelli della gamma che permette un monitoraggio continuo dei parametri di funzionamento, logiche avanzate di regolazione e connettività e la gestione di procedure avanzate per la messa in sicurezza dell’unità in caso di perdite di refrigerante (A3).
SINTESI TECNICA GAMMA VLP
· Utilizzo di refrigerante naturale R290 (GWP = 3)
· Ridotta carica di refrigerante (< 10 kg)
· Compressore scroll a velocità variabile pilotato da inverter con iniezione di vapore
· Modularità fino a 450 kW
· Elevatissimi valori di efficienza stagionale (SCOP fino a 4,30)
· Massima temperatura dell’acqua prodotta 75°C
· Acqua prodotta a 67°C con -20°C d’aria esterna
· Configurabilità idraulica per impianti a 2 o 4 tubi
· Circuitazione della batteria alettata concepita per assicurare lo scambio in controcorrente tra aria e refrigerante in ogni modalità di funzionamento.
· Valvola di espansione elettronica di serie
· Logiche avanzate per la messa in sicurezza dell’unità in caso di fughe di refrigerante
____________________________________
Think. Advance. Design.
· Immaginare la climatizzazione di domani significa guardare oltre la tecnologia e oltre il prodotto. Significa comprendere come cambiano gli spazi in cui viviamo, quali esigenze avranno le persone, quali soluzioni saranno davvero sostenibili nel lungo periodo. 
· Per questo Galletti ha scelto un approccio fondato sull'Advanced Design, un metodo che unisce ricerca, progettazione, ingegneria, architettura e cultura del progetto. L'azienda lavora ogni giorno acconto ai propri clienti per sviluppare soluzioni di climatizzazione efficienti, integrate e orientate al futuro con l’obiettivo di anticipare le tendenze del settore HVAC e di ridurre sempre di più l'impatto ambientale delle proprie soluzioni. 
____________________________________
Scopri ulteriori informazioni sulle soluzioni Galletti su: galletti.com
	
Galletti S.p.A. 

L’azienda presidia il settore della climatizzazione comfort con uno dei cataloghi più ampi e completi del settore, vantando su ogni gamma di prodotto l’adesione alla certificazione Eurovent. Da sempre Galletti ha investito molto sull’innovazione dei processi interni e può contare al proprio interno su di un laboratorio di Ricerca e Sviluppo completo di camera climatica di ultima generazione, un Dipartimento per la progettazione meccanica, elettrica ed elettronica, linee di produzione all’avanguardia per i terminali idronici, per i chiller e le pompe di calore. 
La forte verticalizzazione che caratterizza Galletti si traduce nella capacità di gestire al proprio interno, oltre alla realizzazione del prodotto finito, anche la produzione di semilavorati “critici”, come la lavorazione della lamiera: quest’ultima viene gestita da un centro di lavoro automatizzato che integra un robot per la piegatura di piccole parti, un centro di punzonatura, uno di piegatura e un magazzino automatico. 
Verticalizzazione per Galletti significa anche sviluppo interno dei software di regolazione e produzione degli scambiatori di calore a pacco alettato. Tutto questo permette all’azienda di offrire grande flessibilità ai propri interlocutori. 
Oggi, con 120 anni di storia, Galletti è rimasta un’azienda a conduzione familiare che continua a guardare al futuro. Attraverso l’Advanced Design, un approccio metodologico allo sviluppo delle proprie soluzioni e al mercato, l’azienda intraprende un percorso verso la creazione di soluzioni tecnologicamente avanzate, ad alte prestazioni, a elevata personalizzazione e orientate a ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Questo approccio si basa anche sulla collaborazione con esperti di diversi settori e sull'open innovation per anticipare le tendenze del settore HVAC. 
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Indirizzo da pubblicare: 
GALLETTI S.p.A. 	Via Romagnoli, 12/a - 40010 Bentivoglio (Bo) -
Ph. +39 051 8908111 - Web: www.galletti.it - Email: info@galletti.it
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