**BetteAir, il piatto doccia più sottile al mondo nella versione white con trattamento ANTISLIP garantito 30 anni!**

Design:  
[**tesseraux+partner**](https://www.tesserauxundpartner.de/)

BetteAir, è il **piatto doccia più sottile al mondo** che si integra così perfettamente al suolo, che è difficile non percepirlo come una vera novità architettonica e funzionale per il bagno. **Misura 1 cm**. che corrisponde approssimativamente allo spessore di una piastrella di grande formato.

Con questo nuovo prodotto, Bette punta ancora sull'acciaio al titanio vetrificato finito con BetteGlazur® un trattamento esclusivo che lo rende praticamente indistruttibile. Questo materiale composito è perfetto per il bagno (è adatto alla pelle, igienico, resistente e robusto), la superficie è più dura di marmo, plastica o resine. Non è porosa e resiste ai graffi e alle radiazioni UV.

È disponibile in otto misure da 90 x 90 a 140 x 100 cm. Ciò significa che le aree doccia possono essere realizzate in molte dimensioni, dal piccolo formato standard all'area XL per il massimo benessere.

**Trentuno i colori**, tra cui i classici, i colori opachi esclusivi e un colore effetto speciale. Su richiesta, BetteAir può anche essere dotato di una superficie antiscivolo, con Bette-Anti-Slip Pro o con il nuovo BetteAnti-Slip Sense per i colori lucidi, che garantisce sicurezza e protezione.

Il designer **Dominik Tesseraux** (Tesseraux & Partner, Potsdam) riassume il progetto con queste parole: *BetteAir è rivoluzionario perchè ha tutti i vantaggi di una piastrella senza averne gli svantaggi. Con la piastrella della doccia, il pavimento è decisamente bello, privo di articolazioni e quindi assolutamente igienico e facile da pulire."*

Tutto nel nuovo BetteAir è ridotto all'essenziale. Perfino l'impegno da dedicare **all'installazione è minimo.** BetteAir viene fornito in gran parte pre-assemblato e pronto per la posa **o può essere** installato direttamente sul pavimento grezzo con il Sistema di montaggio Universale Bette.

La produzione di BetteAir avviene esclusivamente in Germania, è **sostenibile e garantito 30 anni.** Le materie prime naturali vetro, acqua e acciaio vengono utilizzate per produrre prodotti di alta qualità completamente riciclabili.

Sono verificati in base alla Dichiarazione dei prodotti ambientali (EPD) secondo iso 14025 e a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

**BetteAir viene fornito di serie anche con isolamento acustico di base** per una doccia silenziosa. Se è installato professionalmente utilizzando il supporto in polistirolo Slim e ilo box Easy Connect, il livello sonoro è di soli 19 dB(A), che soddisfa più che i maggiori requisiti di isolamento acustico di livello 3 di VDI 4100 ed è certificato da DEKRA. Il suono è ridotto quasi ad un sussurro, il che lo rende ideale per l'uso in appartamenti o altri edifici in cui è richiesta la riduzione del suono.

*[Dimensioni infobox]*

*BetteAir è disponibile nelle seguenti misure: 900 × 900 mm, 1000 × 900 mm, 1000 × 1000 mm, 1200 × 800 mm, 1200 × 900 mm, 1200 × 1000 mm, 1400 × 900 mm e 1400 × 1000 mm.*

*[Colori infobox]*

*Colori sanitari: Bianco, Pergamo, Manhattan, Bahama Beige, Edelweiss, Jasmin, Ebano, Carneol.*

*Colori opachi esclusivi: 22 colori dal nero profondo ai toni del grigio e del beige, al bianco opaco.*

**www.my-bette.com**

**DIDA IMMAGINI**

**BetteAir.jpg**

BetteAir in acciaio al titanio vetrificato è il piatto doccia più sottile al mondo.

**Qui nellla versione bianco opaco, misura 1 cm ed è realizzato in acciaio al titanio vetrificato.** **Nel modello in foto è dotato di finitura antiscivolo BetteAnti-Slip Sens che diventa attiva quando acqua e corpo si incontrano sull'acciaio al titanio vetrificato**