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..2.0 VERTICALE: il clima perfetto per qualsiasi spazio
Il nuovo climatizzatore verticale per gli spazi più ristretti raffresca e riscalda qualsiasi ambiente con stile ed efficienza, senza alterare l’estetica della facciata.

Estati sempre più torride e inverni sempre più brevi impongono un profondo ripensamento del comfort abitativo. Oggi l'esigenza primaria è raffrescare gli edifici per periodi prolungati e con la massima efficienza energetica, minimizzando i consumi. In questo scenario, i climatizzatori senza unità esterna della gamma ..2.0 di INNOVA rappresentano la risposta ideale per creare le migliori condizioni di benessere termico in ogni stagione, coniugando prestazioni elevate e sostenibilità ambientale. 

Sottile ed elegante, ..2.0 Verticale è il nuovo modello della linea – interamente progettata e prodotta da INNOVA - pensato come un vero oggetto d’arredo capace di unire resa termica (classe energetica A+) e ricerca formale. 

Disegnato da Luca Papini per occupare il minor spazio possibile, il corpo ipercompatto presenta una profondità di soli 205 mm e si distingue per una silhouette rinnovata, definita da linee pulite e prive di spigoli che ne facilitano l'armonioso inserimento sia negli edifici storici sia nelle architetture contemporanee. 

La cura meticolosa del dettaglio si riflette nell’involucro interamente metallico, privo di parti plastiche a vista, che custodisce al proprio interno una componentistica ingegnerizzata con precisione. 

L’eliminazione dell’unità moto condensante esterna preserva il decoro delle facciate: lo scambio termico è infatti affidato a due condotti di piccolo diametro ricavati nella muratura perimetrale, protetti esternamente da griglie mimetiche progettate per schermare pioggia e rumore. 

Bello, efficiente e silenzioso, ..2.0 Verticale di INNOVA supera i limiti dei condizionatori tradizionali e, grazie alla sua versatilità, restituisce piena libertà progettuale anche in spazi ristretti, dove ogni centimetro è prezioso. Le dimensioni contenute (580 mm di larghezza per 1.330 mm di altezza) assicurano, infatti, la massima flessibilità di posa negli spazi più angusti, senza alcun compromesso sulla potenza erogata. 

La gamma ..2.0 Verticale è composta da tre differenti taglie (12 HP, 15 HP e 15 HP ELEC con resistenza integrativa), tutte equipaggiate con tecnologia DC Inverter (fino a 2,90 kW in riscaldamento e 2,84 kW in raffreddamento) e caricate con refrigerante ecologico R32. 

Il sistema Dual Power, inoltre, sfruttando la piena potenza per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, è in grado di modulare il funzionamento per ottimizzare consumi e comfort acustico. 

Per migliorare la miscelazione omogenea con l’aria in ambiente ed evitare fastidiose correnti d’aria dirette, il flusso d'aria climatizzata è orientato verso l’alto. La presenza del kit di nebulizzazione della condensa permette di scaricare all’esterno l’umidità estratta dal ciclo frigorifero, rendendo l'apparecchio installabile anche negli spazi più angusti, senza necessità di prevedere uno scarico della condensa necessitando del solo allacciamento alla rete elettrica.

Il controllo del dispositivo è versatile e intuitivo: ..2.0 Verticale, infatti, può essere governato direttamente dal touchscreen integrato a bordo macchina, dal telecomando di serie, dal pannello comandi a parete serie M7 collegato via cavo (opzionale) oppure da remoto via Wi-Fi tramite app dedicate per iOS e Android. L’integrazione con il supervisore INNOVA “BUTLER PRO” consente inoltre la gestione coordinata di climatizzazione e ventilazione di molteplici apparecchi INNOVA sia in rete locale, sia via web. 

La famiglia ..2.0 di INNOVA comprende anche i modelli orizzontali standard (10, 12 e 15 HP, anche in versione ELEC), la variante ..2.0 Ceiling per installazione a soffitto (con altezza di soli 314 mm), il modello ..2.0 America da 18 HP per i locali più grandi e le versioni compatte ..2.0 MINI e ..2.0 MINI Freddo Freddo (per ambienti sotto riscaldati) che impiegano il refrigerante R290 (propano) a bassissimo impatto ambientale (GWP = 3). 

IMMAGINI DISPONIBILI
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